

ООО «ЛТК»


ЛЮФТ-ДЕТЕКТОР Беспроводной


Электромеханический 9-тонный

ЛТК ЛД-БЭМ9

ТУ 28.29.99-001-29876249-2021

**Паспорт**





Санкт-Петербург

2021 год

1. **Применение изделия**

Люфт-детектор ЛТК ЛД-БЭМ9 беспроводной электромеханический 9-тонный (в дальнейшем – изделие) предназначен для проверки крепления опоры амортизатора, шарнира независимой подвески, подвески двигателя, опорного рычага подвески, рулевой тяги, подшипника ступицы колеса и других элементов передней подвески колесных транспортных средств.

1. **Характеристики изделия:**

Максимальная нагрузка на платформу – 9000 кг

Максимальная нагрузка на ось проверяемого ТС – 18000 кг

Момент на валу – 560 Нм

Усилие на платформе – 11,3 кН

Ход центра площадки по диагонали - не менее 80 мм

Коэффициент трения-скольжения площадки - от 0.002 до 0.01

Привод перемещения подвижной площадки - кривошипно-шатунный механизм с электроприводом

Размеры подвижной площадки – ДхШхВ, мм 860х700х28

Габаритные размеры изделия – ДхШхВ, мм 860х1090х350

Масса - 260 кг

Мощность мотора – 2,2 кВт

Питание мотора 380В

Питание фонаря 3,5В

Питание блока зарядки аккумулятора фонаря 220В АС или 12В DC

Срок службы - 5 лет

1. **Комплектация**

Люфт-детектор – 1 шт.

Фонарик – 1 шт.

Блок зарядки аккумуляторов фонаря (220В и 12В) – 2 шт.

Набор для монтажа – 1 шт.

Паспорт на фонарь – 1 шт.

Руководство по эксплуатации изделия – 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

1. **Маркировка и пломбирование**

Маркировка изделия соответствует ТУ 28.29.99-001-29876249-2021 и требованиям конструкторской документации ЛД1.00.00.000.

На защитном кожухе изделия указано:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или обозначение типа изделия;

- заводской порядковый номер изделия;

- год и месяц изготовления.

1. **Свидетельство о приемке**

Люфт-детектор ЛТК ЛД-БЭМ9 заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_изготовлен и принят в соответствии с ТУ 28.29.99-001-29876249-2021, действующей конструкторской документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. Код изготовителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный за ОТК:

подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / М.П.

1. **Упаковка**

Люфт-детектор ЛТК ЛД-БЭМ9 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Упакован \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

1. **Гарантия**

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи.

Дата продажи «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

М.П.

1. **Ввод в эксплуатацию**

Ответственный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

**9. Сведения о рекламациях**

Рекламации и заявки на гарантийный и послегарантийный ремонт следует направлять по адресу: 192019, г. Санкт-Петербург, шоссе Глухоозёрское, д. 1, корп. 6, лит. А, пом. 5.

Тел: 8-800-551-28-36, 8-812-200-50-18

E-mail: service@ltk.su, https://ltk.su